

1. ***Quand suis-je exposé ?***

- Lors de la vidange des réservoirs ;


- Lorsque les moteurs des véhicules tournent ;

- Lorsque l’on est en contact avec des carburants, des graisses ou huiles usagées ;

- Lorsque l’on est en contact avec des pneus.



1. ***Qu’est-ce que cela peut engendrer sur ma santé ?***

Les HAP sont capables d’être absorbés de 3 manières différentes :

- par vois respiratoire

- par voie digestive

- par voie cutanée

…avec des conséquences

sur l’organisme.

Il est donc nécessaire de limiter leur pénétration et de prévenir leurs conséquences.

1. ***Comment faire pour y remédier ?***

* **Equipements de Protection Collective :**

- Utiliser des systèmes d’aspirations fixés aux

pots d’échappements lorsque les moteurs marchent :

* Les utiliser
* Veiller à leur bon état de fonctionnement

 - Employer des fontaines de nettoyage pour le dégraissage des pièces (limite l’exposition aux vapeurs de carburant)


Veiller à porter des gants lors de leur utilisation

Veiller à la réalisation d’une maintenance régulière par le fournisseur

- Adapter le stockage :


* Dédier un local de stockage suffisamment ventilé pour les pneus.
* Assurer le stockage des résidus dans des récipients fermés et étiquetés.



* **Equipements de**

**Protection**

**Individuelle :**


- Porter des gants adaptés (nitriles plus résistants aux HAP) lors des :


* Vidanges
* Changement de filtres
* Démontage de pièces
* Travail auprès des pneus

- Travailler avec des manches longues

- Changer régulièrement les

tenues de travail

* **Mais aussi :** 
* Ne pas faire tourner les moteurs sans raison
* Ne pas utiliser le carburant pour dégraisser les pièces moteur, ni pour se laver les mains
* Ne pas fumer dans l’atelier
* Ne pas manger dans un atelier
* Se laver les mains avant de manger et/ou de fumer
* **Comment effectuer un lavage des mains efficace :**
* Laver avec un savon adapté
* Frotter les paumes, espaces interdigitaux et extérieurs des mains
* Rincer abondamment
* Sécher avec des essuies mains à usage unique
* **Lavage minimum de 30 sec**



Adoptez de bonnes pratiques de prévention



**Prévention des risques liés à l’exposition :**

**- au benzène**

**- aux gaz d’échappements**

**- aux huiles usagées**





